Подготовка планшета для печати.
Масштаб 1:10 000

Перед нами готовый блок Деморегиона

1. Создаем сетку размером 500х500 метров

Для этого заходим в меню Данные - Создать сетку.

В выпадающем окне задаем параметры: Высота-500 Ширина-500

Система координат стоит та в которой расположен блок.
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Через опцию Глаз-выставляем удобный для работы цвет и размер сетки. В данном случае это красная, размером 100 м.
[image: image4.png]



Получаем такую картину.
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Это фрагмент .

2. По этой сетке создаем шаблон рамки размером рабочего поля планшета (400х500).

Для этого создаем блок Рама. Меню – Данные - Создать блок. Указываем адрес, где будут лежать планшетные рамки. Создаем новый класс объекта. Например: Линия офт.
Рисуем прямоугольник указанным выше размером. 8 клеток по ширине и 10 по длине.
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Получаем.

3. Начинаем выбирать оптимальное количество кварталов для планшета.

Для этого заходим в меню Изменить – Линии – Изменить. Блок Рама должен быть активным F3. Выбираем квадратом курсора линию в нашем блоке. Линия выбралась. Затем правой кнопкой мыши выбираем опцию – Подвинуть. Хорошо перед началом

выборки, включить раскраску по кварталам. В меню Отображение по выбору – Поквартальная раскраска.

Выбираем квартала первого планшета.
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Сохраняем блок Рама под другим именем. Рама-01.
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4. [image: image7.png]


Заносим данные в базу. Для этого в дереве выбираем  квартала попавшие в данный планшет. В данном случае это Квартал №1. Карточка таксации расширенная. Меню Вид - Карточка таксации – Расширенная. Режимы – Ввод, правка. В окне Планшет пишем номер – 1. Правой кнопки мыши – Установить это значение во всех выбранных.
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Разбиваем на планшеты всё участковое лесничество.

6. Трансформируем по опорной точке блок Шаблон-Рамка на места наших рамок.
Делаем его активным. Затем в меню Изменить-Трансформировать блок.
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Сохранить как Рамка-03 в данном примере т.к. это будет рамка 3-го планшета.
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Аналогично размещаем все рамки, по ходу меняя номер планшета и его площадь.
Тут можно попробовать варианты. 1. Посчитать на компьютере. 2. Взять её из карточки таксации.
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В данном случае 367 га. 

7. Выбираем и копируем в отдельный блок нужные квартала со всеми типами таблиц (линии, точки, тексты, полигоны). Перед этим надо получить номера и площади кварталов. В меню Показать метки на карте, выбрать-подготовить тексты номеров и площадей. Выбираем наш блок и говорим выполнить.
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По такому же принципу создаем тексты для формулы на планшетах.

Меню – Показать метки на карте – Показать номера и площади выделов.

Затем Изменить – Надписи – Новый текстовый объект – Преобразование подписей в текст.
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Начинаем выборку. Для начала выберем в дереве нужные квартала чтобы видеть наш планшет. 
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Затем. Меню. Поиск – Выбрать в карте
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Выбираем все таблицы в нужном блоке и освобождаем их. Затем – Выбрать – По полигону и поставив галочку – только внутри.

Начинаем выборку по внешней стороне планшета очень близко к границе.
Получаем.
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Далее Меню Изменить – Копировать блок. Указываем откуда копируем и адрес и название нового блока.
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Получаем.
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7. Оформляем планшет. Создаем блок для смежеств. Там рисуем выхода смежных планшетов и землепользователей. Например Smez-03. В нем создаем по уже описанному принципу две таблицы. Одна для линий (Линия офт), вторая для текстов ( Smezhestva).  Отключаем в блоке Plansh-03 полигоны.

       Подвинув тексты получаем готовый планшет.
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