[bookmark: _GoBack]Шкала цветов, применяемых для окраски тематических лесных карт
Целевое назначение лесов
(Статьи 10 и 102 Лесного Кодекса РФ)
	Категории защитности
	Порода
	Цвет
	RGB

	1
	Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях
	Ольха ч 4
	 
	112 32 168

	2
	Леса, расположенные в водоохранных зонах
	Ольха ч 2
	 
	200 176 216

	3
	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	 
	 
	 

	а)
	леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	Береза 4
	 
	24 144 248

	б)
	защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
	Ива 3
	 
	248 88 168

	в)
	зеленые зоны
	Ольха с 1
	 
	208 248 160

	в1)
	лесопарковые зоны
	Ольха с 2
	 
	168 240 72

	г)
	городские леса
	Ясень 3
	 
	64 104 136

	д)
	леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
	Осина 4
	 
	00 136 80

	4
	Ценные леса
	 
	 
	 

	а)
	государственные защитные лесные полосы
	Дуб 2
	 
	128 128 128

	б)
	противоэрозионные леса
	Осина 1
	 
	184 216 200

	в)
	леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	Ива 2
	 
	248 160 208

	г)
	леса, имеющие научное или историческое значение
	Липа 2
	 
	240 232 144

	д)
	орехово-промысловые зоны
	Кедр 2
	 
	248 88 88

	е)
	лесные плодовые насаждения
	Рябина 3
	 
	232 16 08

	ж)
	ленточные боры
	Вяз 3
	 
	184 88 00

	з)
	запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
	Береза 2
	 
	128 200 248

	и)
	нерестоохранные полосы лесов
	Береза 1
	 
	176 216 248

	5
	Эксплуатационные леса
	Сосна 1
	 
	248 176 152

	6
	Резервные леса
	Ель 2
	 
	208 96 200


Соотношения пород и категорий защитности лесов приняты согласно «Инструкции о порядке создания и размножения лесных карт» 1987 года
Классы пожарной опасности
	Класс пож оп
	Цвет
	RGB
	по Требованиям 87

	1
	 
	224 00 00
	кедр

	2
	 
	248 64 00
	сосна

	3
	 
	248 248 00
	липа

	4
	 
	00 136 80
	осина

	5
	 
	24 144 248
	береза


Соотношения пород и классов пожарной опасности приняты согласно «Инструкции о порядке создания и размножения лесных карт» 1987 года


Хозяйственные мероприятия
	Вид мероприятия
	Символ цвета
	RGB
	Цвет
	Порода

	Сплошные рубки спелых и перестойных
	10201
	232 160 224
	 
	ель 1

	Выборочные рубки спелых и перестойных
	10203
	160 16 176
	 
	ель 3

	Прореживание
	10103
	248 32 32
	 
	кедр 3

	Проходная рубка
	10104
	224 00 00
	 
	кедр 4

	Осветление
	10101
	240 136 136
	 
	кедр 1

	Прочистки
	10102
	248 88 88
	 
	кедр 2

	Сплошные санитарные рубки
	22502
	248 104 48
	 
	сосна 3

	Выборочные санитарные рубки
	22501
	248 176 152
	 
	сосна 1

	Уборка захламленности
	32403
	248 248 144
	 
	липа 2





	Действующая окраска пород, используемая при окрашивании планов лесонасаждений в Гис Топол

	Порода
	Цвет / RGB

	
	молодняки
	средневозрастные
	приспевающие
	спелые и перест

	Сосна
	248 176 152
	248 144 96
	248 104 48
	248 64 00

	
	 
	 
	 
	 

	Ель
	232 160 224
	208 96 200
	160 16 176
	128 16 136

	
	 
	 
	 
	 

	Пихта
	216 208 240
	184 168 232
	128 80 208
	64 32 136

	
	 
	 
	 
	 

	Кедр
	240 136 136
	248 88 88
	248 32 32
	224 00 00

	
	 
	 
	 
	 

	Лиственница
	216 168 168
	176 104 104
	152 64 64
	128 00 00

	
	 
	 
	 
	 

	Дуб
	176  168 168
	128 128 128
	104 96 96
	72 72 72

	
	 
	 
	 
	 

	Ясень
	168 192 216
	128 160 192
	64 104 136
	00 00 128

	
	 
	 
	 
	 

	Клен остролистный
	232 200 200
	208 144 160
	184 96 120
	184 32 40

	
	 
	 
	 
	 

	Вяз
	248 176 104
	224 112 00
	184 88 00
	128 64 00

	
	 
	 
	 
	 

	Береза
	176 216 248
	128 200 248
	80 184 248
	24 144 248

	
	 
	 
	 
	 

	Осина, Тополь
	184 216 200
	136 200 160
	80 168 120
	00 136 80

	
	 
	 
	 
	 

	Ольха серая
	208 248 160
	168 240 72
	120 200 00
	80 136 00

	
	 
	 
	 
	 

	Ольха черная
	232 216 240
	200 176 216
	152 96 192
	112 32 168

	
	 
	 
	 
	 

	Липа
	248 248 208
	240 232 144
	248 248 88
	248 248 00

	
	 
	 
	 
	 

	Ива
	248 208 232
	248 160 208
	248 88 168
	248 48 152

	
	 
	 
	 
	 

	Черемуха
	248 184 120
	248 152 56
	248 120 00
	200 96 00

	
	 
	 
	 
	 

	Рябина
	248 152 144
	248 96 88
	232 16 08
	184 16 00

	
	 
	 
	 
	 

	Яблоня
	248 208 200
	248 152 136
	248 96 56
	240 48 08

	
	 
	 
	 
	 



